; DeviceId=USB ID,[USB ID],......

; PortIF = Hardware Port I/F
;	1: INSTEPP
;	2: INSTUSB

; ButtonOrder = Hardware Button Order
;	1: Album-Copy-Mail-Web     		Button Id = 5,6,4,3
;	2: Album-Fax-Copy-Mail	   		Button Id = 5,6,4,3
;	3: PC_Fax-Mail-Scan-PC_Copy 		Button Id = 5,6,4,3    default
;	4: MGI-Mail-Scan-PC_Fax-PC_Copy 	Button Id = 4,3,2,6,5
;	5: copy-Ocr-Custom-Mail-Power Save	Button Id = 4,3,2,6,5
;	6: copy-Mail-Album-WEB-OCR		Button Id = 4,3,2,6,5
;	7: custom				Button Id =
;	8: copy-OCR-Mail-Custom-Scan 		Button Id = 6,5,3,4,2
;	9: copy-OCR-PowerSve-Mail-Custom 	Button Id = 1,2,3,4,5
;	

; AsicID = Main DSP ASIC ID
;	#define ASIC_P98003         98003
;	#define ASIC_P99002         99002
;	#define ASIC_PO9831         983x
;		Bit0:Button
;		Bit1:TPA
;		Bit2:1=9832,0=9831
;		Bit3:ADF
;	#define ASIC_PO6801         6801

; HWGuide =
;	A3 Guide	
;	Slim Guide 
; AutoCrop =
;	0: No
;	1: Yes
;	2: Invalid

;OEMName=		for guide used
;	NB ScanTrack
;	Plustek
;	FounderScan
;	Legend
;	Obm

;FolderName =                for TARGETDIR FOLDER & ICON

[DefaultProductCode]
;UPDATE_ADDRESS=http://home.kimo.com.tw/linfrankkimo/update/scanner.vbs
OEMName=DigiScan
TitleName=Plustek TR821
CaptionName=Scanner Setup
CompanyName=Plustek
        ;SetupBmp為安裝前圖檔,設定為 .BMP
SetupBmp=Ms.bmp
        ;X 軸由右(原點)起向左移點數
SetupBmpnx=0
        ;Y 軸由下(原點)起向上移點數
SetupBmpny=30		
        ;Y 輸入序號 , N 選擇產品名稱
MultiProduct=N		

CD_Version=V4.0.0

[SelectProduct]
;最多 9個選項 for OEM 客戶
Item0=76E

[76E]
Model=TR821
Product=76EU
DeviceId=USB\VID_07B3&PID_091E
PortIF = 2
AsicID = GL842
HWGuide = CIS Slim Guide
AutoCrop=1
;Map=USB6801\CCD
;WarmUpPeriod=120
ButtonOrder = 8
FolderName = TR821
TPA = 0
ADF=0
TwainName =SmartPhoto
WebDriver=0
EMITest=0
LogoTest=0
CD_Version=3.1.0.0
;for AM32,(1)Button_ID (if="0",Button will Disable),(2)Order
;         (3)TaskBar(if="0",AP will Disable)
;Album=0,0,0
;Copy=6,2,1
;Mail=3,3,1
;Web=0,0,0
;OCR=5,4,1
;Fax=0,5,1
;Negative=0,0,0
;Positive=0,0,0
;Scan=2,7,1
;ZCustom=4,6,1
;PowerSve=0,0,0
;File=0,1,1
